

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СКАНЕРА G-SENSE IS1401G ДЛЯ РАБОТЫ В МОЙ СКЛАД

По умолчанию все сканеры Торговой Марки G-Sense настроены на работу с маркированным товаром и не требуют дополнительной настройки.

Если по каким-либо причинам сканер не работает корректно, то произведите настройки согласно инструкции ниже:

1. Подключить интерфейсный кабель сканера к USB разъему ПК.
2. Считать последовательно следующие штрих-коды:

1.



2.



В случае затруднений при настройке сканера, обратитесь в службу технической поддержки: Тел: +7 (920) 314-86-15, E-mail: [info@tczap.ru](mailto:info@tczap.ru)